{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["汇总表","门及柜子类"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"汇总表","index":0,"n_rows":5,"n_cols":7,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,6],[4,0,4,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["汇总表"]
["工程名称：翠湖香山国际花园地块二海棠苑6栋101别墅户内门和柜子供货及配套安装"]
["序号","项目名称","单位","税率%","不含税金额（元）","含税金额（元）","备注"]
[1,"翠湖香山国际花园地块二海棠苑6栋101别墅户内门和柜子供货及配套安装","元",13,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["合计",null,"元",null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"门及柜子类","index":1,"n_rows":96,"n_cols":10,"rows_kept":96,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9],[3,0,3,2],[4,0,4,2],[6,0,6,2],[10,0,10,2],[18,0,18,2],[21,0,21,2],[23,0,23,2],[25,0,25,2],[29,0,29,2],[33,0,33,2],[36,0,36,2],[39,0,39,2],[40,0,40,2],[42,0,42,2],[45,0,45,2],[49,0,49,2],[52,0,52,2],[56,0,56,2],[60,0,60,2],[65,0,65,2],[69,0,69,2],[70,0,70,2],[74,0,74,2],[77,0,77,2],[81,0,81,2],[85,0,85,2],[89,0,89,2],[93,0,93,7],[94,0,94,5],[95,0,95,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["投标报价清单"]
["工程名称：翠湖香山国际花园地块二海棠苑6栋101别墅户内门和柜子供货和配套安装"]
["序号","项   目","项目特征描述","单位","工程量","主材","人工+辅材","综合单价","总合价","备注"]
["负一层"]
["一、影音室"]
[1,"户内门及门套（不含门锁）","1、规格：950*430*3000mm\n2、结构及面板颜色：多层实木层板骨架，面贴5厘防潮中纤板及造型线条，15厘厚304拉丝古铜不锈钢造型雕花，1.2厚304拉丝古铜不锈钢线条剖坑折角，无指纹处理，白色哑光烤漆，大理石脚座\n3、材质：符合设计要求\n4、含五金件（品牌：海蒂诗、海福乐、百隆）","套",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["二、中餐厅及过廊"]
[1,"往过廊木门套：木龙骨架、白色半哑光油漆板面层、白色半哑光油漆木线条收边","1、规格：1220*200*3000mm宽\n2、结构及面板颜色：结构及面板颜色：多层实木层板骨架，面贴5厘防潮中纤板及造型线条，白色哑光烤漆，大理石脚座\n3、材质：符合设计要求\n4、含五金件（品牌：海蒂诗、海福乐、百隆）","m",4.5,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"定制恒温酒柜","1、品牌：符合甲方要求品牌                2、结构及村质：1.2厚304拉丝古铜不锈钢骨架及饰面，剖坑折角，无指纹处理，12厘钢化玻璃不锈钢框边门扇\n3、技术参数：技术参数详见附表              4、设备品牌：伟煌业、玛莎伦堡、蕰莎酒柜               ","个",2,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"开放式西厨墙面拉丝古铜不锈钢","1、材质：1.2厚304拉丝古铜不锈钢\n2、规格：1540*1000mm","㎡",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["三、中心（收藏区、备用区、吧台、品茶区、演奏区）"]
[1,"通往抒写区木门套：木龙骨架、白色半哑光油漆板面层、白色半哑光油漆木线条收边","1、规格：2360*500*3000mm宽\n2、结构及面板颜色：结构及面板颜色：多层实木层板骨架，面贴5厘防潮中纤板及造型线条，白色哑光烤漆，大理石脚座\n3、材质：符合设计要求\n","m",8.4,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"通往餐厅区区木门套：木龙骨架、白色半哑光油漆板面层、白色半哑光油漆木线条收边","1、规格：4565*400*3000mm宽\n2、结构及面板颜色：结构及面板颜色：多层实木层板骨架，面贴5厘防潮中纤板及造型线条，白色哑光烤漆，大理石脚座\n3、材质：符合设计要求\n4、含五金件（品牌：海蒂诗、海福乐、百隆）","m",9.6,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"装饰架（往抒写区）","1、规格：1130*500*3000mm宽\n2、结构及面板颜色：结构及面板颜色：多层实木层板骨架，面贴5厘防潮中纤板及造型线条，1.2厚304拉丝古铜不锈钢线条剖坑折角，无指纹处理，白色哑光烤漆\n3、材质：符合设计要求\n4、含五金件（品牌：海蒂诗、海福乐、百隆）","个",2,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"装饰柜（演奏区）","1、规格：3425*330*3000mm\n2、结构及面板颜色：结构及面板颜色：多层实木层板骨架，面贴5厘防潮中纤板及造型线条，1.2厚304拉丝古铜不锈钢线条剖坑折角，无指纹处理，白色哑光烤漆\n3、材质：符合设计要求\n4、含五金件（品牌：海蒂诗、海福乐、百隆）","个",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"装饰柜（影音室门口）","1、规格：3425*330*3000mm\n2、结构及面板颜色：结构及面板颜色：多层实木层板骨架，面贴5厘防潮中纤板及造型线条，1.2厚304拉丝古铜不锈钢线条剖坑折角，无指纹处理，白色哑光烤漆\n3、材质：符合设计要求\n4、含五金件（品牌：海蒂诗、海福乐、百隆）","个",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[6,"定制酒柜（吧台后面）","1、规格：3920*280*3000mm宽\n2、结构及面板颜色：结构及面板颜色：多层实木层板骨架，面贴5厘防潮中纤板及造型线条，1.2厚304拉丝古铜不锈钢线条剖坑折角，无指纹处理，白色哑光烤漆\n3、材质：符合设计要求\n4、含五金件（品牌：海蒂诗、海福乐、百隆）","个",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[7,"吧台（含台面石）","1、规格：2.94*750mm宽\n2、台面石：详见图纸\n3、结构及面板颜色：结构及面板颜色：多层实木层板骨架，面贴5厘防潮中纤板及造型线条，1.2厚304拉丝古铜不锈钢线条剖坑折角，无指纹处理，白色哑光烤漆\n4、材质：符合设计要求\n5、含五金件（品牌：海蒂诗、海福乐、百隆）","m",2.94,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["四、中厨"]
[1,"中厨墙面拉丝古铜不锈钢","1、材质：1.2厚304拉丝古铜不锈钢\n2、规格：1250*1000mm","㎡",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"暗藏式推拉门","1、规格：1030*200*3000mm宽\n2、3、结构及面板颜色：结构及面板颜色：多层实木层板骨架，面贴5厘防潮中纤板及造型线条，1.2厚304拉丝古铜不锈钢线条剖坑折角，无指纹处理，白色半哑光油漆，大理石脚座\n3、材质：符合设计要求\n4、含五金件（品牌：海蒂诗、海福乐、百隆）","套",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["五、抒写区及采光井",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[1,"装饰柜","1、规格：6700*350*3000mm\n2、结构及面板颜色：结构及面板颜色：多层实木层板骨架，面贴5厘防潮中纤板及造型线条，1.2厚304拉丝古铜不锈钢线条剖坑折角，无指纹处理，白色半哑光油漆\n3、材质：符合设计要求\n4、含五金件（品牌：海蒂诗、海福乐、百隆）","个",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["六、麻将室",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[1,"拉丝古铜不锈钢门（含门套）","1、材质：1.2厚304拉丝古铜不锈钢雕花+夹丝玻璃\n2、规格：1285*3000mm双开\n3、含五金件（品牌：海蒂诗、海福乐、百隆）","套",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["七、公共洗手间（卫生间1）",{"$nulls":6},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[1,"银镜柜：造型","1、结构及面板颜色：结构及面板颜色：多层实木层板骨架，面贴5厘防潮中纤板及造型线条，1.2厚304拉丝古铜不锈钢线条剖坑折角，无指纹处理，白色哑光烤漆\n2、规格：900*1700mm","㎡",1.53,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"洗手台及浴柜（含台面石）","1、规格：1000*580*600mm宽\n2、台面石：详见图纸\n3、结构及面板颜色：结构及面板颜色：多层实木层板骨架，面贴5厘防潮中纤板及造型线条，1.2厚304拉丝古铜不锈钢线条剖坑折角，无指纹处理，白色哑光烤漆\n4、材质：符合设计要求\n5、含五金件（品牌：海蒂诗、海福乐、百隆）","m",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"卫生间门及门套（含门锁及五金）","1、规格：900*2800mm\n2、结构及面板颜色：多层实木层板骨架，面贴5厘防潮中纤板及造型线条，15厘厚304拉丝古铜不锈钢造型雕花，1.2厚304拉丝古铜不锈钢线条剖坑折角，无指纹处理，白色哑光烤漆，大理石脚座\n3、材质：符合设计要求\n4、含五金件（品牌：海蒂诗、海福乐、百隆）","套",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["八、家政间洗手间"]
[1,"银镜柜：造型","1、材质：结构及面板颜色：结构及面板颜色：多层实木层板骨架，面贴5厘防潮中纤板及造型线条，1.2厚304拉丝古铜不锈钢线条剖坑折角，无指纹处理，白色哑光烤漆\n2、规格：1300*650mm","㎡",0.85,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"卫生间门及门套（含门锁及五金）","1、规格：900*2800mm\n2、结构及面板颜色：多层实木层板骨架，面贴5厘防潮中纤板及造型线条，15厘厚304拉丝古铜不锈钢造型雕花，1.2厚304拉丝古铜不锈钢线条剖坑折角，无指纹处理，白色哑光烤漆，大理石脚座\n3、材质：符合设计要求\n4、含五金件（品牌：海蒂诗、海福乐、百隆）","套",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"暗藏式推拉门","1、规格：880*200*3000mm宽\n2、结构及面板颜色：结构及面板颜色：多层实木层板骨架，面贴5厘防潮中纤板及造型线条，1.2厚304拉丝古铜不锈钢线条剖坑折角，无指纹处理，白色哑光烤漆，大理石脚座\n3、材质：符合设计要求\n4、含五金件（品牌：海蒂诗、海福乐、百隆）","套",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["九、家政间"]
[1,"衣柜","1、规格：1360*600*2800mm\n2、结构及面板颜色：结构及面板颜色：多层实木层板骨架，面贴5厘防潮中纤板及造型线条，1.2厚304拉丝古铜不锈钢线条剖坑折角，无指纹处理，白色哑光烤漆\n3、材质：符合设计要求\n4、含五金件（品牌：海蒂诗、海福乐、百隆）","㎡",3.5,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"户内门及门套（不含门锁）","1、规格：1030*3000mm\n2、结构及面板颜色：多层实木层板骨架，面贴5厘防潮中纤板及造型线条，15厘厚304拉丝古铜不锈钢造型雕花，1.2厚304拉丝古铜不锈钢线条剖坑折角，无指纹处理，白色哑光烤漆，大理石脚座\n3、材质：符合设计要求\n4、含五金件（品牌：海蒂诗、海福乐、百隆）","套",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["十、负一层设备房、洗衣房"]
[1,"操作台（地柜+吊柜）","1、规格：地柜：3660*620*850mm；吊柜：3660*1200*350mm\n2、台面石：详见图纸\n3、结构及面板颜色：结构及面板颜色：多层实木层板骨架，面贴5厘防潮中纤板及造型线条，白色哑光烤漆\n4、材质：符合设计要求\n5、含五金件（品牌：海蒂诗、海福乐、百隆）","m",3.69,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"户内门及门套（含门锁）","1、规格：1030*3000mm\n2、结构及面板颜色：多层实木层板骨架，面贴5厘防潮中纤板及造型线条，15厘厚304拉丝古铜不锈钢造型雕花，1.2厚304拉丝古铜不锈钢线条剖坑折角，无指纹处理，白色哑光烤漆，大理石脚座\n3、材质：符合设计要求\n4、含五金件（品牌：海蒂诗、海福乐、百隆）","套",2,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["一层"]
["一、客厅"]
[1,"嵌入式装饰柜","1、规格：900*470*4480mm\n2、结构及面板颜色：结构及面板颜色：多层实木层板骨架，面贴5厘防潮中纤板及造型线条，1.2厚304拉丝古铜不锈钢线条剖坑折角，无指纹处理，白色哑光烤漆\n3、材质：符合设计要求\n4、含五金件（品牌：海蒂诗、海福乐、百隆）","套",2,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["二、藏品室"]
[1,"装饰柜：法式框、造型柱、柜框架、夹丝玻璃门","1、规格：3600*350*2850mm\n2、结构及面板颜色：结构及面板颜色：多层实木层板骨架，面贴5厘防潮中纤板及造型线条，1.2厚304拉丝古铜不锈钢线条剖坑折角，无指纹处理，白色哑光烤漆\n3、材质：符合设计要求\n4、含五金件（品牌：海蒂诗、海福乐、百隆）","套",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"折叠门","1、结构及面板颜色：结构及面板颜色：多层实木层板骨架，面贴5厘防潮中纤板及造型线条，1.2厚304拉丝古铜不锈钢线条剖坑折角，无指纹处理，白色哑光烤漆，大理石脚座\n2、尺寸：详见图纸\n3、含五金件（品牌：海蒂诗、海福乐、百隆）","套",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["三、卧室1套间"]
[1,"衣柜","1、规格：5530*600*3000mm\n2、结构及面板颜色：结构及面板颜色：多层实木层板骨架，面贴5厘防潮中纤板及造型线条，1.2厚304拉丝古铜不锈钢线条剖坑折角，无指纹处理，白色半哑光油漆\n3、材质：符合设计要求\n4、含五金件（品牌：海蒂诗、海福乐、百隆）","㎡",14.6,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"户内门及门套（不含门锁）","1、规格：1030*3000*265 mm\n2、结构及面板颜色：多层实木层板骨架，面贴5厘防潮中纤板及造型线条，15厘厚304拉丝古铜不锈钢造型雕花，1.2厚304拉丝古铜不锈钢线条剖坑折角，无指纹处理，白色哑光烤漆，大理石脚座\n3、材质：符合设计要求\n4、含五金件（品牌：海蒂诗、海福乐、百隆）","套",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"往衣帽间木门套：木龙骨架、白色半哑光油漆板面层、白色半哑光油漆木线条收边","1、规格：1250*3000*185mm\n2、结构及面板颜色：结构及面板颜色：多层实木层板骨架，面贴5厘防潮中纤板及造型线条，白色哑光烤漆，大理石脚座\n3、材质：符合设计要求\n4、含五金件（品牌：海蒂诗、海福乐、百隆）","m",7.1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["四、卧室2套间"]
[1,"衣柜","1、规格：2600*600*3000mm\n2、结构及面板颜色：结构及面板颜色：多层实木层板骨架，面贴5厘防潮中纤板及造型线条，1.2厚304拉丝古铜不锈钢线条剖坑折角，无指纹处理，白色哑光烤漆，实木百叶衣柜门\n3、材质：符合设计要求\n4、含五金件（品牌：海蒂诗、海福乐、百隆）","㎡",7.4,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"户内门及门套（不含门锁）","1、规格：1030*3000*230mm\n2、结构及面板颜色：多层实木层板骨架，面贴5厘防潮中纤板及造型线条，15厘厚304拉丝古铜不锈钢造型雕花，1.2厚304拉丝古铜不锈钢线条剖坑折角，无指纹处理，白色哑光烤漆，大理石脚座\n3、材质：符合设计要求\n4、含五金件（品牌：海蒂诗、海福乐、百隆）","套",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["五、卧室2套间洗手间（卫生间3）"]
[1,"银镜：造型","1、材质：结构及面板颜色：结构及面板颜色：多层实木层板骨架，面贴5厘防潮中纤板及造型线条，1.2厚304拉丝古铜不锈钢线条剖坑折角，无指纹处理，尤加利深色木饰面\n2、规格：910*1950 mm","㎡",2.82,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"洗手台及浴柜（含台面石）","1、规格：1410*600*800mm\n2、台面石：详见图纸\n3、结构及面板颜色：结构及面板颜色：多层实木层板骨架，面贴5厘防潮中纤板及造型线条，1.2厚304拉丝古铜不锈钢线条剖坑折角，无指纹处理，尤加利深色木饰面\n4、材质：符合设计要求\n5、含五金件（品牌：海蒂诗、海福乐、百隆）","m",1.41,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"户内门及门套（含门锁）","1、规格：1410*235*2800mm\n2、结构及面板颜色：多层实木层板骨架，面贴5厘防潮中纤板及造型线条，15厘厚304拉丝古铜不锈钢造型雕花，1.2厚304拉丝古铜不锈钢线条剖坑折角，无指纹处理，白色哑光烤漆，大理石脚座\n3、材质：符合设计要求\n4、含五金件（品牌：海蒂诗、海福乐、百隆）","套",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["六、卧室1套间洗手间（卫生间4）"]
[1,"银镜柜：造型","1、结构及面板颜色：结构及面板颜色：多层实木层板骨架，面贴5厘防潮中纤板及造型线条，1.2厚304拉丝古铜不锈钢线条剖坑折角，无指纹处理，尤加利深色木饰面\n2、规格：1020*1700mm","㎡",1.8,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"洗手台及浴柜（含台面石）","1、规格：1520*600*800mm\n2、台面石：详见图纸\n3、结构及面板颜色：结构及面板颜色：多层实木层板骨架，面贴5厘防潮中纤板及造型线条，1.2厚304拉丝古铜不锈钢线条剖坑折角，无指纹处理，尤加利深色木饰面\n4、材质：符合设计要求\n5、含五金件（品牌：海蒂诗、海福乐、百隆）","m",1.52,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"户内推拉门及门套（含门锁）","1、规格：880*200*2800mm\n2、结构及面板颜色：多层实木层板骨架，面贴5厘防潮中纤板及造型线条，15厘厚304拉丝古铜不锈钢造型雕花，1.2厚304拉丝古铜不锈钢线条剖坑折角，无指纹处理，白色哑光烤漆，大理石脚座\n3、材质：符合设计要求\n4、含五金件（品牌：海蒂诗、海福乐、百隆）","套",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["七、公共洗手间（卫生间2）"]
[1,"银镜：造型","1、结构及面板颜色：结构及面板颜色：多层实木层板骨架，面贴5厘防潮中纤板及造型线条，1.2厚304拉丝古铜不锈钢线条剖坑折角，无指纹处理，尤加利深色木饰面\n2、规格：700*19550mm","㎡",1.3,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"洗手台及浴柜（含台面石）","1、规格：990*600*800mm\n2、台面石：详见图纸\n3、结构及面板颜色：结构及面板颜色：多层实木层板骨架，面贴5厘防潮中纤板及造型线条，1.2厚304拉丝古铜不锈钢线条剖坑折角，无指纹处理，尤加利深色木饰面\n4、材质：符合设计要求\n5、含五金件（品牌：海蒂诗、海福乐、百隆）","m",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"往走道木门套：木龙骨架、白色半哑光油漆板面层、白色半哑光油漆木线条收边","1、规格：960*230*3000mm\n2、结构及面板颜色：结构及面板颜色：多层实木层板骨架，面贴5厘防潮中纤板及造型线条，白色半哑光烤漆，大理石脚座\n3、材质：符合设计要求\n4、含五金件（品牌：海蒂诗、海福乐、百隆）","m",7,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[4,"户内门及门套（含门锁）（车库、卫生间）","1、规格：900*250*900mm\n2、结构及面板颜色：多层实木层板骨架，面贴5厘防潮中纤板及造型线条，15厘厚304拉丝古铜不锈钢造型雕花，1.2厚304拉丝古铜不锈钢线条剖坑折角，无指纹处理，白色哑光烤漆，大理石脚座\n3、材质：符合设计要求\n4、含五金件（品牌：海蒂诗、海福乐、百隆）","套",2,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["八、其他"]
[1,"车库储物柜","1、规格：4300*600*3000mm\n2、结构及面板颜色：结构及面板颜色：多层实木层板骨架，面贴5厘防潮中纤板及造型线条，美国灰栓木饰面，实木百叶门\n3、材质：符合设计要求\n4、含五金件（品牌：海蒂诗、海福乐、百隆）","套",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"入户鞋柜","1、规格：2940*350*2400mm\n2、结构及面板颜色：结构及面板颜色：多层实木层板骨架，面贴5厘防潮中纤板及造型线条，1.2厚304拉丝古铜不锈钢线条剖坑折角，无指纹处理，美国灰栓木饰面\n3、材质：符合设计要求\n4、含五金件（符合设计要求）","套",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"过廊（藏品室门口）装饰柜","1、规格：550*400*3000mm\n2、结构及面板颜色：结构及面板颜色：多层实木层板骨架，面贴5厘防潮中纤板及造型线条，1.2厚304拉丝古铜不锈钢线条剖坑折角，无指纹处理，白色半哑光油漆，大理石脚座\n3、材质：符合设计要求\n4、含五金件（品牌：海蒂诗、海福乐、百隆）","套",2,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["二层"]
["一、主卧套间"]
[1,"衣柜","1、规格：5030*600*3000mm\n2、结构及面板颜色：结构及面板颜色：多层实木层板骨架，面贴5厘防潮中纤板及造型线条，1.2厚304拉丝古铜不锈钢线条剖坑折角，无指纹处理，白色哑光烤漆\n3、材质：符合设计要求\n4、含五金件（品牌：海蒂诗、海福乐、百隆）","㎡",15.2,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"往衣帽间木门套：木龙骨架、白色半哑光油漆板面层、白色半哑光油漆木线条收边","1、规格：1190*205*3000mm宽\n2、结构及面板颜色：结构及面板颜色：多层实木层板骨架，面贴5厘防潮中纤板及造型线条，白色哑光烤漆，大理石脚座\n3、材质：符合设计要求\n4、含五金件（品牌：海蒂诗、海福乐、百隆）","m",7.28,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"户内门及门套（不含门锁）","1、规格：1030*190*3000mm\n2、结构及面板颜色：多层实木层板骨架，面贴5厘防潮中纤板及造型线条，15厘厚304拉丝古铜不锈钢造型雕花，1.2厚304拉丝古铜不锈钢线条剖坑折角，无指纹处理，白色哑光烤漆，大理石脚座\n3、材质：符合设计要求\n4、含五金件（品牌：海蒂诗、海福乐、百隆）","套",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["二、男孩房"]
[1,"衣柜","1、规格：2090*600*3000mm\n2、结构及面板颜色：结构及面板颜色：多层实木层板骨架，面贴5厘防潮中纤板及造型线条，1.2厚304拉丝古铜不锈钢线条剖坑折角，无指纹处理，白色半哑光油漆\n3、材质：符合设计要求\n4、含五金件（品牌：海蒂诗、海福乐、百隆）","㎡",6.45,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"户内门及门套（不含门锁）","1、规格：1060*190*3000mm\n2、结构及面板颜色：多层实木层板骨架，面贴5厘防潮中纤板及造型线条，15厘厚304拉丝古铜不锈钢造型雕花，1.2厚304拉丝古铜不锈钢线条剖坑折角，无指纹处理，白色哑光烤漆，大理石脚座\n3、材质：符合设计要求\n4、含五金件（品牌：海蒂诗、海福乐、百隆）","套",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["三、女孩房"]
[1,"衣柜","1、规格：5500*600*3000mm\n2、结构及面板颜色：结构及面板颜色：多层实木层板骨架，面贴5厘防潮中纤板及造型线条，1.2厚304拉丝古铜不锈钢线条剖坑折角，无指纹处理，白色哑光烤漆\n3、材质：符合设计要求\n4、含五金件（品牌：海蒂诗、海福乐、百隆）","㎡",16.6,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"户内门及门套（不含门锁）","1、规格：1060*190*3000mm\n2、结构及面板颜色：多层实木层板骨架，面贴5厘防潮中纤板及造型线条，15厘厚304拉丝古铜不锈钢造型雕花，1.2厚304拉丝古铜不锈钢线条剖坑折角，无指纹处理，白色哑光烤漆，大理石脚座\n3、材质：符合设计要求\n4、含五金件（品牌：海蒂诗、海福乐、百隆）","套",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"往衣帽间木门套：木龙骨架、白色半哑光油漆板面层、白色半哑光油漆木线条收边","1、规格：10300*205*3000mm宽\n2、结构及面板颜色：结构及面板颜色：多层实木层板骨架，面贴5厘防潮中纤板及造型线条，白色半哑光烤漆，大理石脚座\n3、材质：符合设计要求\n4、含五金件（品牌：海蒂诗、海福乐、百隆）","m",7.03,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["四、主卧洗手间"]
[1,"银镜：造型","1、结构及面板颜色：结构及面板颜色：多层实木层板骨架，面贴5厘防潮中纤板及造型线条，1.2厚304拉丝古铜不锈钢线条剖坑折角，无指纹处理，美国灰栓木饰面\n2、规格：1440*1940mm","㎡",2.8,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"洗手台及浴柜（含台面石）","1、规格：1960*600*800mm宽\n2、台面石：详见图纸\n3、结构及面板颜色：结构及面板颜色：多层实木层板骨架，面贴5厘防潮中纤板及造型线条，1.2厚304拉丝古铜不锈钢线条剖坑折角，无指纹处理，美国灰栓木饰面\n4、材质：符合设计要求\n5、含五金件（品牌：海蒂诗、海福乐、百隆）","m",1.96,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"户内推拉门及门套（含门锁）","1、规格：880*200*2800mm\n2、结构及面板颜色：多层实木层板骨架，面贴5厘防潮中纤板及造型线条，15厘厚304拉丝古铜不锈钢造型雕花，1.2厚304拉丝古铜不锈钢线条剖坑折角，无指纹处理，白色哑光烤漆，大理石脚座\n3、材质：符合设计要求\n4、含五金件（品牌：海蒂诗、海福乐、百隆）","套",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["五、女孩房洗手间（卫生间6）"]
[1,"银镜：造型","1、结构及面板颜色：结构及面板颜色：多层实木层板骨架，面贴5厘防潮中纤板及造型线条，1.2厚304拉丝古铜不锈钢线条剖坑折角，无指纹处理，尤加利深色木饰面\n2、规格：800*1700mm","㎡",1.23,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"洗手台及浴柜（含台面石）","1、规格：1050*600*850mm宽\n2、台面石：详见图纸\n3、结构及面板颜色：结构及面板颜色：多层实木层板骨架，面贴5厘防潮中纤板及造型线条，1.2厚304拉丝古铜不锈钢线条剖坑折角，无指纹处理，尤加利深色木饰面\n4、材质：符合设计要求\n5、含五金件（品牌：海蒂诗、海福乐、百隆）","m",1.1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"户内推拉门及门套（含门锁）","1、规格：880*200*2800mm\n2、结构及面板颜色：多层实木层板骨架，面贴5厘防潮中纤板及造型线条，15厘厚304拉丝古铜不锈钢造型雕花，1.2厚304拉丝古铜不锈钢线条剖坑折角，无指纹处理，白色哑光烤漆，大理石脚座\n3、材质：符合设计要求\n4、含五金件（品牌：海蒂诗、海福乐、百隆）","套",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["六、公共洗手间（卫生间5）"]
[1,"银镜：造型","1、结构及面板颜色：结构及面板颜色：多层实木层板骨架，面贴5厘防潮中纤板及造型线条，1.2厚304拉丝古铜不锈钢线条剖坑折角，无指纹处理，尤加利深色木饰面\n2、规格：900*1700mm","㎡",1.52,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"洗手台及浴柜（含台面石）","1、规格：1050*600*850mm宽\n2、台面石：详见图纸\n3、结构及面板颜色：结构及面板颜色：多层实木层板骨架，面贴5厘防潮中纤板及造型线条，1.2厚304拉丝古铜不锈钢线条剖坑折角，无指纹处理，尤加利深色木饰面\n4、材质：符合设计要求\n5、含五金件（品牌：海蒂诗、海福乐、百隆）","m",1.02,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[3,"户内门及门套（含门锁）","1、规格：900*185*2800mm\n2、结构及面板颜色：多层实木层板骨架，面贴5厘防潮中纤板及造型线条，15厘厚304拉丝古铜不锈钢造型雕花，1.2厚304拉丝古铜不锈钢线条剖坑折角，无指纹处理，白色哑光烤漆，大理石脚座\n3、材质：符合设计要求\n4、含五金件（品牌：海蒂诗、海福乐、百隆）","套",1,null,null,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["不含税总价（元）",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]
["税金（元）",{"$nulls":5},{"v":0.13,"d":"13%"},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["含税总价（元）",{"$nulls":7},{"v":0,"d":"0.00"}]